|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование продукции** | Поршневой компрессор для пропан-бутана |
| **Тип** | Четырех цилиндровый |
| **Производительность** | 60м3/час |
| **Температура всасывания** | 20-40 ℃ |
| **Давление всасывания** | 16 бар |
| **Давление нагнетания** | 24 бар |
| **Мощность** | 11кВт (IP55) |
| **Температура нагнетания** | ≤110 ℃ |
| **Мотор взрывозащищенный и**  **уровень защиты** | IP55 / dIIBT4 / класс B повышение температуры / изоляция класс F |
| **Диаметр поршня** | 101,6 мм |
| **Ход поршня** | 76,2 мм |
| **Скорость** | 825об / мин |
| **Комплектность компрессора:**  1. Бустерный компрессор 1 компл.  2. впускной и выпускной клапан и пружина 1 комплект  3. Взрывобезопасный двигатель 1 комплект  4. Нижняя рама 1 комплект  5. Местный дисплей и контрольно-измерительный прибор 1 комплект | |

**Приложение №1**